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2 1. Evitez le démarrage accidentel du moteur. Débranchez le
connecteur entre la téle d'induit et le boitier électronique.

3 2. Vidangez le boitier d’hélice en enlevant les bouchons de niveau
d'huile ® et de remplissage/vidange ®. Enlevez le bouchon de niveau
d’huile en premier lieu.

3. Enlevez I'hélice et la quincaillerie de fixation.

4. Faites tourner l'arbre de I'hélice et mettez le levier d'inversion en
marche avant.

al[5 5. Le boitier d’hélice est fixé au fourreau d’échappement ou &
I'extension du boitier d’hélice & I'aide de trois vis ©. Deux vis sont
situées a |'arriere de 'anode en zinc et la troisieme se trouve juste en
dessous de I'articulation inférieure de la direction. Enlevez les trois vis,
faites ensuite glisser le boitier d'hélice hors du fourreau d'échappement et
montez-le sur un support approprié de la maniére illustrée a la figure. II
peut s'avérer nécessaire de démonter I'anode pour pouvoir enlever les
deux vis arriére.
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