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Pour le contréle et e nettoyage du filtre &
eau de mer, il faut dévisser le couvercle et
sortir la cartouche filtrante. Agitez la
cartouche et rincezla. Le montage de la
cartouche ne peut se faire que d'une
fagon. REMARQUE: Faites attention  la
pénétration d'eau.




