Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) et capteur de température de l'air du collecteur (MAT) Les capteurs ECT et MAT sont des thermistances (une résistance qui change la valeur en fonction de la température). Une température basse produit une résistance élevée. Une température élevée entraîne une faible résistance. 1. Placez le capteur de température dans un récipient rempli d'eau. 2. Placer un thermomètre dans l'eau et chauffer lentement l'eau. 3. Mesurez la résistance lorsque la température spécifiée est atteinte. Si la lecture est hors spécifications, remplacez le

