[image: image1.jpg]Entrotien du carburateur - Tous les modéles
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1. Retirez le bouchon de purge de la par

antérieure de la chambre du
flotteur du carburateur et purgez la chambre.

2. Enlevez le gicleur de vitesse élevée @ avec le tournevis OMC
Orifice Driver PN 317002.

3. Retirez le gicleur o
Driver PIN 317002,

f ralentl ® avec le tournevis OMC Orifice
[5] 4, Retireztes quatrevis ot a chambre du lotteur ©. Martez e joint
de la chambre du flotteur au rebut.
5. Retirez le flotteur et le pointeau d‘admission ©.
6. Enlevez le joint du compartiment du gicleur ®.

7. Modéles 60 - Retirez I'ensemble du pointeau de ralenti .
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[Nota] Ne jamais nettoyer un carburateur en e plongeant dans une cuve

5 chaud ou un nettoyant pour carburateur. Ne pas mettre
contact des piéces en plastiaue ou en caoutchouc avec un nettoyant
pour carburateur.

1. Avant de procéder & I'nspection, toutes les piéces du carburateur
doivent étre parfaitement propres.

@ Le carburateur doit étre complétement démonté.
® Nettoyez les piéces avec un solvant doux en aérosol.

[7] ® Uise uns brosse & poil durs pour diminar tout dépi de
gomme ou de vernis.

® ot il compikond K s pesslon o 28 i
b
Assemblage du clapet du flotteur

1. Vérifiez lo pointeau d'admission et le siége de soupape du flotteur.

[6] * Verfiezaue a pointe du penteau dadmission ne comporte pas
de rainures, entailles, griffes ou déformations.

[6] ® Yirin que s iage ds soupape du leraur ne comports poa
drentailes, griffes ou déformations.

 Vérifiez que le flotteur n'est pas excessivement gras ou poreux.

Now| Le pointeau d'admission et le sidge de soupape du flotteur
forment un tout et ne peuvent étre remplaces séparément.
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1, Controlez tous les trous et les passages avec une seringue rempl
daicool sopropylique.

2. Inspectez Ia surface de tous les joints pour déceler des entallles ou
des imégulariés.

aue o jou de Foxo du paplln dos gaz fest pas excessil
1e papillon est corroctement

0], Si nécessaire, retirez les bouchons ds cavité de dosage pour
écalor s la cavité nest pas endommagée ou obstrude.

 Enfoncez un petit poingon, ne dépassant pas 3 in. (3 mm)
ans le bouchon of retirez-io on faisant lovier.

5. Si nécessaire, retrez les billes en plomb pour déceler 'l 'y 3
pas dobstruction ou de fuite au niveau des passages.

I

© Soulevez délicatement les

les en plomb & Iaide d'un outil
pointu

32]6. Verifiez sl 'y & pas do fuito entre Ia conduite H'sspiration &
émulsion et ls corps du carburateur.

@ Retournez le corps du carburteur et remplissez le circuit de.
ralonti avec de Ialcool isopropyliaue.

o Contrdlez sl 'y a pas de fuites au point ®.

 Siil y & des fuites, séchez & Iair compi
goutte de produit 9o blocage OMC U

6 ot appliquez une
Lock au point ®.
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1. Placez & sec de nouveaux joints de collt de carburateur, sa
wilsor o prodult @ etanchét,

2. Fixaz les wyoux 'amorgage au raccords du carburateur.

3. Placoz los carburatours, los rondalies do blocage ot les derous.
Sarre formamant.

o5 e s tyoux dafimanaionen carbuan:  fide o nowvl

5. Placez I tringleie du carburateur. Pour toute information reative.
au réglage, voi Réglages de a synchronisation ot de a rnglerie, & o
Secton 1.

6. Connactoz e tuyau de purge au faccord du sode du i

7. Placez s Joint e e socke de slencieux avec de nouvalles vis. Sorrez 3
34 Nom (28:36 in. 1.,

8. Pressurisez momentanément le systame d'alimentation et vérfez
Qi 'y 8 pas de fuites.

9. Placez I oint, Io couvorela do ilancious ot lesvi do fxaton. Serrez
colles-ci 3 34 Nim (24:36 . Io.).

10. i 1o réglage du poiniesu do ralonti @ 16 mo
point Réglage do la corburation - Modsles 60.

Réglage de la carburation - Modéles 60.

[Noa] Le carburation e ralenti de ce carburatour est assuréo par un

pointeai églé on usin. no faut suire otte procédure que s 1o
Joint & étanchéité monté n usin s'est SEItE ou que Ie r6aisge du
painteau a 616 modifé.

rtérervous su

1. Tracez un repre @ surle manchon adaptateur avant do modifor

(7)1 réclage u poiniesu.

2. Lo bateau ot lo moteur dofvent re b esu en conditon normale
dutlisation et héice appropriée doit étre instalée. Le bateau doit
ttor lbromant. i ne peut tre ttaché 2u quai i 3 une remoraue,

3. Lancez le moteur et Inissoze atteindro sa tempature normale de
fonctionnement. Faites tourner  le- moteur en prise su. ralent
(700800 toursimin.) pondant ras minutos.
® Sile mélange estrop pauvre, lo moteur ternuer
s, passor  étape 4.
© 51 o mélange et trop riche, o moteur tournera de manidre
ccadée et Inéguiioe, passaz 4 ¢

[37]1 Sife mélange est trop pauvre, abservez votre repére ®

tounar o pointaau do e da tour dans o sans coni
aiguiles d'une monire. Attandez 15 secondes sprés chaqua régl
fépétez cette procédurs Jusau's ce que le moteur atisigne Is régims
stable le plus leve.





[image: image7.jpg]m est trop riche, observez votre repére @ et faites
tourner le pointeau de 4z de tour dans le sens des aiguilles d‘une
montre. Attendez 15 secondes aprés chaque réglage, répétez cette
prochdure usqu'd ce qus Is moteur ateign i régime stabe e pls
levé.

6. Répétez les étapes 3 & 5 pour chaque carburateur.

7. Pour contrdler votre réglage, faites tourner le moteur & pleine
accélération pendant trois minutes et ensuite au ralenti en prise. Le
ralenti du moteur doit étre régulier.

 Siles résultats de volre test varient, répétez les phases 3 3 5.

8. Appliquez du produit d'étanchéité RTV Sealer, OMC PIN 263753, sur
e bout du manchon adaptateur de pointeau.

(EATEXSTRRETANS i tc moteur ne répond pas normalement aux régla-

ges, vérifiez les points suivants:

® Température du moteur
® Réglage de la tringlerie

Systéme externe de recirculation
 Une contre-pression suffisante & I'échappement





