Comment détecter un mauvais capteur d'allumage Mercruiser ? (expliqué) Nautisme Le capteur d'allumage Mercruiser situé dans le distributeur est chargé d'envoyer une impulsion basse tension au module d'allumage chaque fois que la roue du capteur passe à travers l'espace des capteurs. Cependant, un mauvais capteur d'allumage interrompt le flux systémique total dans le système d'allumage. Par conséquent, apprenons et comprenons les symptômes qui indiquent un mauvais capteur d'allumage : Quel signe devez-vous rechercher pour détecter un mauvais capteur d'allumage ? Lorsque votre Mercruiser a un capteur d'allumage défectueux, vous remarquerez diverses anomalies dans les performances du moteur telles que des étincelles ou des déclencheurs manquants / faibles, des problèmes de démarrage, un manque de puissance ou même un ralenti et un calage. L'un des signes les plus courants que la plupart des gens ressentent est l'étincelle manquante qui provoque la panne du moteur. Quels sont les symptômes d'un mauvais capteur d'allumage Mercruiser? Les symptômes permettant d'identifier un mauvais capteur d'allumage sont généralement liés aux indications mentionnées et expliquées suivantes : Étincelle manquante/faible ou intermittente : Le système d'allumage Mercruiser dispose d'un capteur électrique amélioré, qui envoie généralement une impulsion basse tension pour générer le déclencheur d'allumage sur le module. Mais lorsque le capteur cesse d'agir correctement, cela provoquera une étincelle manquante sur le système d'allumage, ou vous remarquerez peut-être une étincelle faible ou intermittente qui force votre moteur à tomber en panne. Parfois, les consommateurs rencontrent des problèmes de synchronisation erronés où l'étincelle démarre au mauvais moment et finit par entraîner également la défaillance du piston. Le moteur ne s'allume pas, se retourne contre lui ou a des ratés et peut perdre de la puissance : Lorsque votre hors-bord ne démarre pas comme il le suppose ou a du mal, cela signifie qu'il y a un problème et que vous devez l'inspecter dès que possible. Il peut y avoir différentes raisons derrière l'échec des performances du moteur hors-bord, mais l'une des raisons potentielles peut également être un capteur d'allumage défectueux. Le mauvais capteur d'allumage peut provoquer un retour de flamme ou un raté du moteur après l'échauffement. Vous pouvez également constater que votre moteur perd de la puissance. Étant donné que le mauvais capteur ne provoque aucune étincelle ou une faible étincelle sur le système d'allumage, le moteur ne démarre pas non plus et prend plus de temps que d'habitude. Le moteur peut fonctionner de manière erratique, démarrer durement ou brutalement : Lorsque le capteur électrique de votre système d'allumage Mercruiser devient défectueux, votre moteur peut commencer à fonctionner de manière erratique ou ne pas maintenir le débit constant pendant le fonctionnement. Parfois, vous remarquerez peut-être que votre moteur hors-bord est visiblement en difficulté, en particulier après s'être assis après une condition de fonctionnement. De plus, vous pourriez constater que le moteur ne démarre pas du tout. Lorsque vous avez un défaut dans l'une des pièces du système d'allumage, cela affecte progressivement le flux de performances total et entraîne un démarrage difficile ou brutal ou une défaillance brutale lors de l'accélération. Ces symptômes sont les plus faciles à reconnaître lorsque vous avez un mauvais capteur d'allumage Mercruiser, qui a causé le problème majeur que vous rencontrez. Comment devez-vous réagir si vous détectez un capteur d'allumage Mercruiser défectueux ? Pour éviter d'autres dommages, dès que vous détectez l'un des symptômes que j'ai mentionnés précédemment, suivez les étapes simples mentionnées ci-dessous pour résoudre le problème : Diagnostic avec voltmètre : Si vous remarquez un signe de mauvais capteur d'allumage, connectez d'abord le fil négatif de votre voltmètre au fil positif (le fil de borne blanc ou rouge dans le distributeur) et à la masse de votre moteur. Vérifiez maintenant la lecture du voltmètre si la lecture affiche 12 volts ou un résultat différent. N'oubliez pas que la lecture est censée indiquer 12 volts. Enquêter sur la présence de toute étincelle : Si la lecture de votre voltmètre révèle comme je l'ai mentionné plus tôt (12 volts), la prochaine chose que vous devez faire est de retirer le fil d'allumage de la bobine du distributeur. Après avoir retiré le fil d'allumage de la bobine, connectez-le à un testeur d'éclateur à la masse. Maintenant, vous devez retirer le fil blanc ou vert (selon celui que vous avez dans votre terminal de distributeur) du terminal de distributeur et allumer le contacteur d'allumage. Frappez ensuite le fil blanc ou vert vers la masse  pour rechercher toute présence d'étincelle à cet endroit. Si vous voyez une étincelle, vous devez remplacer votre capteur d'allumage. Remplacez la bobine d'allumage ou l'amplificateur d'allumage : Si vous ne voyez aucune étincelle là-dedans, le problème vient probablement de la bobine. Par conséquent, ajoutez une nouvelle bobine d'allumage et refaites le même test pour voir si une étincelle apparaît ou non. Maintenant, si vous ne voyez toujours aucune étincelle, vous devez changer l'ampli d'allumage. Après avoir remplacé l'amplificateur d'allumage, le problème sera résolu à moins que vous n'ayez un autre problème technique. Si la lecture du voltmètre n'indique pas 12 volts, procédez comme indiqué : Si la lecture de votre voltmètre affiche un résultat différent, regardez le terminal de votre distributeur pour trouver un fil blanc ou rouge et débranchez ce fil. Maintenant, vérifiez à nouveau pour voir si les résultats changent et affichent 12 volts cette fois. Si vous pouvez voir 12 volts maintenant
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