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Le bateau peut étre plus facile  manoeuvrer dans une direction que
dans I'autre suite & des résistances dans la direction ou pour d'autres
raisons. Pour vous en rendre compte, faites avancer le bateau en ligne
droite, avec un chargement équilibré et dans une zone ot le courant et le
vent n'ont pas d'influence. Pour obtenir une résistance 4 la direction
équilibrée, réglez le compensateur de dérive de la maniere indiquée
ci-aprés:

1. Faites tourner le volant dans les deux directions afin de déterminer la
direction qui requiert le moins d'effort.

2. Desserrez le boulon du compensateur de dérive et si un effort moins
important de la direction est requis a babord, déplacez légérement le
compensateur de dérive a babord. Si un effort moins important de la
direction est requis & tribord, déplacez légérement le compensateur o
dérive a tribord.

3. Les numéros de référence 0 a 6 sont gravés en relief sur le compensa-
teur de dérive afin de faciliter I réglage. Faites coincider le numéro de
référence avec la vis évidée ou la ligne en relief.

4. Resserrez la boulon du compensateur de dérive et recontrlez I'effort
de la direction dans les deux directions. Répétez la procédure jusqu'a ce
que leffort de la direction soit égal dans les deux directions.

5. Lorsque le réglage final est terminé, serrez la vis du compensateur de
dérive & 14-16 N-m (120-144 in. Ibs., 10-12 ft. Ibs.).




