L’éthanol capte l’essence
Mais surtout éthanol à haute dose et nautisme ne font pas bon ménage 

L’E85 est constitué de 60 à 80% de bioéthanol et de 15 à 40 % de sans plomb95.Rappelons que l’éthanol à une forte propension à capter l’humidité.
L’essence absorbe la condensation et cette eau va potentiellement abimer les injecteurs  et nuire au bon fonctionnement général du moteur. En revanche nos moteurs actuels sont tout à fait homologués pour tourner au sans plomb E10 qui contient jusqu'à 10% d’éthanol .Les constructeurs recommandent cependant de ne pas stocker trop longtemps le sans plomb E10 (pas plus d’un mois) car celui-ci perd ses qualités, devient jaune et se gorge d’eau. Il existe certes des additifs pour stabiliser l’essence stockée. Interrogés sur la question Suzuki reste un peu sceptique sur ces produits qui peuvent fausser la cartographie d’allumage s’ils sont mal dosés et faire tourner le moteur avec un moteur trop riche. Le meilleur conseil sera donc rapidement ce sans plomb E10

Les motoristes sont unanimes pour dire que le SP 98-E5 reste la meilleure essence disponible aujourd’hui pour nos moteurs Hélas 

