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Plein

11 Remplissez le réservoir ® jusqu'au niveau du bouchon. Faites
tourner le moteur () et revérifiez ensuite le niveau d'huile. Faites
fonetionner plusieurs fois le systéme et ensuite controlez le niveau d'huile
alors que les vérins de réglage d'assiette et de relevage sont en extension
complete. -

Un minimum de cing (5) cycles complets (ajoutez de I'huile si

nécessaire) est nécessaire pour purger l'air du systéme. La contenance
totale en huile est de 740 ml.
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1 Le niveau d’huile est contrélé au bouchon de remplissage du
réservoir @ aprés que |'air a été entierement expulsé du systéme et
alors que les vérins de réglage d'assiette et de relevage sont en extension
compléte. L'unité doit étre en position verticale.

Recherche des pannes du réglage d’angle d’assiette
et de relevage assistés

Inspection externe

Contrdlezd'abord les points ci-dessous avant de rechercher les pannes
du systéme de réglage d'assiette et de relevage. Dans de nombreux cas, un
contréle préliminaire élémentaire permettra de déceler le point défectueux
et vous fera économiser des heures précieuses de recherche.

1. Inspection visuelle - Vérifiez s’il n’y a pas de fuites d’huile apparentes.
Corrigez la cause s'il y en a.

2. Niveau d’huile correct du réservoir - Lorsque le moteur est entiérement
relevé, le niveau du fluide doit affleurer le fond du filetage du bouchon de
remplissage ©.

] Les seuls fluides dont Iutilisation est approuvée dans le réservoir
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[image: image3.png]Note| Les seuls fluides dont I"utilisation est approuvée dans le réservoir
de réglage d'assiette et de relevage sont I'huile pour systéme de
réglage d’assiette et de relevage OMC Power Trim and Tilt Fluid ou I'huile

pour transmissions automatiques “Dexron” Automatic Transmission
Fluid.





