Vérification du fluide Power Trim

Inclinez le moteur hors-bord jusqu'en position haute et engagez le verrou du support d'inclinaison. 

a - Verrou du support d'inclinaison
Retirez le bouchon de remplissage  (B) et vérifiez le niveau de liquide. Le niveau de liquide doit être au même niveau que le bas du trou de remplissage. Ajoutez du liquide si besoin
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FONCTIONS ET COMMANDES

RELEVAGE MANUEL

Si vous ne pouvez pas basculer le moteur en utilisant l’interrupteur de relevage, vous pouvez le relever ou l’abaisser à la main. Tournez 3 fois le clapet de dégagement  (C)  de relevage manuel en sens inverse des aiguilles d’une montre. Ceci vous permet de faire basculer le moteur manuellement. Mettez ce dernier à la position désirée et resserrez le clapet de dégagement. Remarque: le clapet de dégagement de relevage manuel doit être resserré avant de faire fonctionner le moteur, afin d’empêcher ce dernier de basculer vers le haut en marche arrière.
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