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a   démarreur                                                                            i jauge huile

b connexion batterie fil moins                                              j   sonde transmetteur de température

c accès  interrupteur du transmetteur de pression          k sonde pression huile

/ température de l'eau du port d'accès                              l  filtre huile
e capteur de position (CPS)                                                   m  réservoir de séparateur de vapeur
f emplacement thermostat                                                   n refroidissement essence
g régulateur 12v                                                                       o  test valve schrader
h bobines hautes tensions
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